

|  |
| --- |
| **07.10.2024 № 21.1-03/1544** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **11.10.2024** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.  **Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка котла пищеварочного** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | 1 |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Сертификат (Декларация) соответствия, паспорт/ инструкция по эксплуатации, гарантия производителя, акт ввода в эксплуатацию |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств  *(до 10% НМЦК)* | 5% |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | Да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | УИС |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | Нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона  № 44-ФЗ | Приказ Минфина России от 4 июня 2018 г. N 126н |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам  *(при наличии ПП № 2571)* | Нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | | | | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **ОКПД2/**  **КТРУ** | **Страна** | **НДС**  **(%)** | **Цена за ед. с НДС (руб)** | **Сумма с НДС**  **(руб)** |
| **1** | **Котел пищеварочный** | **Наименование**  **характеристики** | **Значение характеристики** | **Ед.**  **изм.** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | **шт** | **1** | **27.51.28.120** |  |  |  |  |
| Модель | КПЭТ200/9 или эквивалент |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Тип котла | Электрический котел с косвенным нагревом воды и водяной рубашкой, предназначен для приготовления вторых и третьих блюд, бульонов, соусов и десертов, для кипячения воды на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кол-во блок ТЭНов | 2 | Шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальная потребляемая мощность одного ТЭН | ≥ 3 и ≤ 4 | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Номинальная потребляемая мощность одного блока ТЭНов | ≥ 9 и ≤ 10 | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Номинальная потребляемая мощность суммарная, кВт | ≥ 18 и ≤ 19 | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Род тока | трехфазный с нейтралью, переменный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Необходимое напряжение сети  (варианты подключения) | 220 вольт;  380 вольт; |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Время разогрева воды в рабочем объёме от +20С до +95С | Не более 65 минут |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рабочее давление в пароводяной «рубашке» | В диапазоне от 20 до 45 | кПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальное давление в пароводяной «рубашке» | Не более 50 | кПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальный рабочий объем котла | ≥ 200 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Объем заливаемой воды в пароводяную «рубашку» | Не менее 19,5 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Резьба присоединительного штуцера подключения к системе водоснабжения | G1/2 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Резьба присоединительного штуцера подключения предохранительного клапана | G1/2 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Опрокидывание котла | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Котел стационарный | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кран для слива жидкости из котла | Наличие  (1/2 дюйма) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Метка верхнего уровня залива воды | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность регулировки высоты при помощи опор | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина | ≥ 820 и ≤ 840 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Глубина | ≥ 880 и ≤ 900 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Габаритная глубина  (с краном) | Не более 1 045 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота (до столешницы) | ≥ 1007 и ≤ 1 027 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Отклонение в габаритных размерах | ± 5 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал конструкции (корпуса), ТЭНов и варочного сосуда | нержавеющая сталь AISI 304 толщиной не менее 1,5 мм |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Системы защиты | - датчик сухого хода для предохранения ТЭНов от перегорания;  - предохранительный клапан срабатывает при достижении давления 0,05-0,065 мПа;  - электроконтактный манометр с пределом срабатывания 0,02-0,045 мПа; |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество режимов работы котла | 3  (Слабый, средний,  максимальный) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В комплект поставки входит мотокран воды в чашу котла и пароводяную рубашку | Соответствие |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес (нетто) | Не более 150 кг |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

**Условия поставки:**

**Поставка осуществляется с подъемом на 6-й этаж клинического корпуса (место расположения эксплуатации), сборкой, установкой, монтажом, подключением и вводом в эксплуатацию. По окончании монтажа и ввода в эксплуатацию Поставщик обязан самостоятельно вывезти и утилизировать мусор (строительный, упаковку и т.п.), возникший в результате проведения работ.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень необходимых мероприятий для установки и подключения оборудования\*:** |
| 1. | - Отключить вышедший из строя Котел пищеварочный КПЭМ-160/9Т (инв.№ 0000044500) от сети электроснабжения, а также от системы подачи воды;  - Демонтировать вышедший из строя Котел;  - Смонтировать новое оборудование в место, согласованное с Заказчиком;  - Провести подключение нового Котла к сети электроснабжения и к системе подачи воды (работы по подключению оборудования производятся Исполнителем, стоимость работ по подключению входит в стоимость поставки);  - Произвести инструктаж с представителями заказчика о эксплуатации оборудования;  - Выполнить работы по переносу вышедшего из строя котла в место, указанное заказчиком (на территории Заказчика). |

**\*** *Стоимость поставляемого товара включает стоимость работ по демонтажу существующего оборудования и монтажу нового оборудования на территории Заказчика, а также все расходные материалы (электрический кабель соответствующего сечения для оборудования, кабель-канал, гофра, крепеж и т.п) необходимые для выполнения работ по монтажу и вводу в эксплуатацию.*