

|  |
| --- |
| **17.03.2025 № 21.1-03/481** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **25.03.2025**  |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.**Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка материалов для ремонта (1875 преимущество + 3500 ОИ)** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом  | 10.12.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка партиями, в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя Максимальное количество партий: 10Последний день подачи заявки: 25.11.2025 |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | Не предусмотрено |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Не предусмотрено |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств *(до 10% НМЦК)* | Не предусмотрено |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | Не предусмотрено |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | 1875 преимущество |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам *(при наличии ПП № 2571)* | Не предусмотрено |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Участник указывает в заявке |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Товарный знак** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Количество****(объем работы, услуги)** | **Единица измерения** |  |  |  |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | **Страна происхождения** | **Цена за ед. (руб.)** | **Сумма** **(руб.)** |
| 1 | Заглушка торцевая для плинтуса ПВХ | 22.23.19.190 |  | Предназначена для декорирования торцов ПВХ плинтуса плинтуса. Цвет - серый, текстура под дерево; Материал - ПВХ; Высота - 58 мм. (2 шт. лев./пр.)-уп. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | Упаковка |  |  |  |
| 2 | Заглушка торцевая для пластиковых подоконников белая | 22.23.19.190 |  | Предназначена для декоративного оформления торцов пластиковых подоконников. Материал - ПВХ; Цвет - белый; Длина - 602 мм; Степень блеска - матовая. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | Штука |  |  |  |
| 3 | Крестики для плитки  | 22.23.19.190 |  | Предназначены для получения ровных межплиточных швов одинаковой толщины в процессе монтажа керамических напольных покрытий и облицовки стен кафелем. Материал - пластик; Цвет - белый; Фасовка - 100 шт. Размер 2 мм. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 13 | Упаковка |  |  |  |
| 4 | Крестики для плитки | 22.23.19.190 |  | Предназначены для получения ровных межплиточных швов одинаковой толщины в процессе монтажа керамических напольных покрытий и облицовки стен кафелем. Материал - пластик; Цвет - белый; Фасовка - 100 шт. Размер 3 мм. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 13 | Упаковка |  |  |  |
| 5 | Кромка для коннелюрного профиля | 22.23.19.190 |  | Предназначена для фиксации напольного покрытия, планка с уголком 4 мм. Материал - жесткий ПВХ; Цвет - серый;  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 42 | Штука |  |  |  |
| Длина  | ≥ 2500 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 6 | Лист гипсокартонный | 23.62.10.000-00000008 |  | Длина  | ≥ 2500 и < 2550 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 74 | Штука |  |  |  |
| Толщина  | ≥ 12.5 и < 14 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина | ≥ 1200 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 7 | Плинтус ПВХ | 22.23.19.190 |  | Предназначен для помещений с ламинатом, паркетом, линолеумом и ковровым покрытием. Цвет - серый, текстура - под дерево; Материал - ПВХ; Высота - 58 мм; Ширина - 20 мм; Длина - 2500 мм; С кабель каналом - да; Назначение - для пола. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 57 | Штука |  |  |  |
| 8 | Профиль коннелюрный 25х25 мм | 22.23.19.190 |  | Предназначен для завода линолеума на стену. Материал - ПВХ мягкий; Размер - 25х25 мм;  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 42 | Штука |  |  |  |
| Длина  | ≥ 2500 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 9 | Смесь сухая строительная  | 23.64.10.110-00000002 |  | Вид применяемого вяжущего | Цементный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3800 | Килограмм |  |  |  |
| Назначение напольной смеси | Для устройства выравнивающих слоев (прослоек) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Способ укладки напольной смеси  | Выравниваемая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Условия применения | Для наружных и внутренних работ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функциональное назначение смеси | Напольная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Дополнительные характеристики** |
| Толщина слоя: 5-50 мм  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ***Обусловлено состоянием имеющихся поверхностей (неровности от 5 до 50 мм)*** |
| Марочная прочность на сжатие, МПа | ≥ 30 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| ***Планируется высокая нагрузка на полы (установка медицинского оборудования), требуется высокая прочность материала*** |
| Упаковка  | ≥ 20 и ≤ 25 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| ***Удобство транспортировки и использования материала*** |
| 10 | Смесь сухая строительная  | 23.64.10.110-00000002 |  | Вид применяемого вяжущего | Цементный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1150 | Килограмм |  |  |  |
| Назначение клеевой смеси | Для укладки облицовочных материалов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Условия применения | Для наружных и внутренних работ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функциональное назначение смеси  | Клеевая (предназначенная для укладки)  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Дополнительные характеристики** |  |  |
| Вид: морозостойкий, влагостойкий. Марка по морозостойкости: F 35 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| **Материал будет использован в помещениях с низкими температурами** |  |  |
| Материал плитки: керамика, искусственный камень, клинкер, керамогранит, натуральный камень. Основание поверхности стен и полов: бетон, железобетон, ячеистый бетон, кирпич, гипсокартон, ЦПС, цементные, известково-цементные и гипсовые штукатурки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| **Совместимость с имеющимися облицовочными материалами и поверхностями**  |  |  |
| Класс клея по ГОСТ 56387 | ≥ С2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| **Материал будет использоваться для укладки тяжелого керамического материала, керамогранита, искусственного камня, для облицовки поверхностей с высоким уровнем эксплуатации. Требуется обеспечение высокой адгезии поверхностей.** |  |  |
| Упаковка  | ≥ 20 и ≤ 25 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| **Удобство транспортировки и использования материала** |  |  |
| 11 | Смесь сухая строительная  | 23.64.10.110-00000003 |  | Вид применяемого вяжущего | Цементный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2140 | Килограмм |  |  |  |
| Назначение напольной смеси | Для устройства финишных покрытий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Способ укладки напольной смеси  | Самовыравнивающиеся |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Условия применения | Для внутренних работ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функциональное назначение смеси  | Напольная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Дополнительные характеристики** |  |  |
| Толщина слоя: 2-6 мм  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| ***Обусловлено состоянием имеющихся поверхностей (неровности от 2 до 6 мм)*** |  |  |
| Марочная прочность на сжатие, МПа | ≥ 12  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| ***Планируется средняя нагрузка на полы (установка оборудования и мебели), требуется повышенная прочность материала*** |  |  |
| Быстротвердеющий | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| ***Удобство использования материала при ограничениях по времени работ*** |  |  |
| Расход сухой смеси при слое 1 мм, кг/м2 | ≤ 1,6  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| ***Для экономии используемого материала*** |  |  |
| Упаковка  | ≥ 20 и ≤ 25 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| ***Удобство транспортировки и использования материала*** |  |  |
| 12 | Смесь сухая строительная  | 23.64.10.110-00000002 |  | Вид применяемого вяжущего | Цементный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2325 | Килограмм |  |  |  |
| Назначение напольной смеси | Для устройства стяжек |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Способ укладки напольной смеси  | Выравниваемая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Условия применения | Для наружных и внутренних работ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функциональное назначение смеси  | Напольная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Дополнительные характеристики** |  |  |  |  |  |
| Смесь на основе портландцемента и фракционированного песка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| **Указанный состав необходим для создания долговечных монолитных бетонных конструкций** |  |  |
| Марка по прочности  | ≥ М-300 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| **Требуется для создания долговечных монолитных бетонных конструкций** |  |  |
| Упаковка  | ≥ 20 и ≤ 25 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| **Удобство транспортировки и использования материала** |  |  |
| 13 | Смесь сухая строительная | 23.64.10.110-00000003 |  | Вид применяемого вяжущего | Полимерный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1060 | Килограмм |  |  |  |
| Способ нанесения | Ручной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип шпаклевочной смеси | Финишная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Условия применения | Для внутренних работ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функциональное назначение смеси  | Шпаклевочная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Дополнительные характеристики** |  |  |
| Толщина слоя: 1-5 мм  | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| **Обусловлено состоянием имеющихся поверхностей (неровности от 1 до 5 мм)** |  |  |
| Расход сухой смеси при слое 1 мм, кг/м2 | ≤ 1,2  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| **Для экономии используемого материала** |  |  |
| Размер фракции | ≤ 0,3 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| **Для равномерного гладкого покрытия без бороздок на поверхности** |  |  |
| Цвет | Белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| **Эстетическая совместимость с помещениями** |  |  |
| Упаковка  | ≥ 20 и ≤ 25 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| **Удобство транспортировки и использования материала** |  |  |
| 14 | Смесь сухая строительная | 23.64.10.110-00000002 |  | Вид применяемого вяжущего | Цементный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | Килограмм |  |  |  |
| Назначение затирочной (шовной) смеси | Для узких швов (до 6 мм включительно) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Условия применения | Для наружных и внутренних работ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функциональное назначение смеси | Затирочная (шовная) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Дополнительные характеристики** |  |  |
| Смесь цемента с минеральными заполнителями, пигментами и полимерными модификаторами | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| **Указанный состав необходим для создания надежных долговечных швов** |  |  |
| Водооталкивающая. Используется в помещениях эксплуатирующихся в условиях периодического увлажнения (в ванных комнатах, душевых, кухнях) | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| **Материал будет использоваться в помещениях с повышенной влажностью** |  |  |
| Цвет  | Белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| **Эстетическая совместимость с керамической плиткой**  |  |  |
| Упаковка  | ≤ 2  | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| **Удобство транспортировки и использования материала** |  |  |
| 15 | Смесь сухая строительная | 23.64.10.110-00000002 |  | Вид применяемого вяжущего | Цементный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 12 | Килограмм |  |  |  |
| Назначение затирочной (шовной) смеси | Для узких швов (до 6 мм включительно) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Условия применения | Для наружных и внутренних работ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функциональное назначение смеси | Затирочная (шовная) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Дополнительные характеристики** |  |  |  |
| Смесь цемента с минеральными заполнителями, пигментами и полимерными модификаторами | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Указанный состав необходим для создания надежных долговечных швов** |  |  |  |
| Водооталкивающая. Используется в помещениях эксплуатирующихся в условиях периодического увлажнения (в ванных комнатах, душевых, кухнях) | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Материал будет использоваться в помещениях с повышенной влажностью** |  |  |  |
| Цвет  | Серый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Эстетическая совместимость с керамической плиткой**  |  |  |  |
| Упаковка  | ≤ 2  | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| **Удобство транспортировки и использования материала** |
| 16 | Смесь сухая строительная (шпаклевка гипсовая для сухих помещений) | 23.64.10.110-00000003 |  | Вид применяемого вяжущего | Гипсовый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 460 | Килограмм |  |  |  |
| Условия применения | Для внутренних работ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функциональное назначение смеси | Шпаклевочная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Дополнительные характеристики** |  |  |
| Толщина слоя: 0,2-5 мм  | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| **Обусловлено состоянием имеющихся поверхностей (неровности от 0,2 до 5 мм)** |  |  |
| Применяется внутри помещений для поверхностного шпаклевания гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, пазогребневых плит, гипсовых и цементных штукатурок, бетонных поверхностей  | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| **Совместимость с имеющимися поверхностями**  |  |  |
| Упаковка  | ≥ 20 и ≤ 25 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| **Удобство транспортировки и использования материала** |  |  |
| 17 | Смесь сухая строительная (штукатурка гипсовая) | 23.64.10.110-00000003 |  | Вид применяемого вяжущего | Гипсовый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1710 | Килограмм |  |  |  |
| Способ нанесения | Ручной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| Условия применения | Для внутренних работ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| Функциональное назначение смеси | Штукатурная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| **Дополнительные характеристики** |  |  |  |  |  |
| Сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| **Указанный состав необходим для создания надежного долговечного покрытия поверхностей** |  |  |  |  |  |
| Толщина слоя: 5-50 мм  | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| **Обусловлено состоянием имеющихся поверхностей (неровности от 5 до 50 мм)** |  |  |  |  |  |
| Расход сухой смеси при слое 10 мм, кг/м2 | ≤ 9  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| **Для экономии используемого материала** |  |  |  |  |  |
| Размер фракции | ≤ 1,25 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| **Для равномерного гладкого покрытия без бороздок на поверхности** |  |  |  |  |  |
| Прочность сцепления, МПа | ≥ 0,4  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| **Необходимая прочность сцепления с основанием для создания надежного покрытия**  |  |  |  |  |  |
| Марочная прочность на сжатие, МПа | ≥ 3 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| **Требуется для создания долговечных и надежных покрытий перед облицовкой декоративными материалами** |  |  |  |  |  |
| Цвет  | Белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| **Эстетическая совместимость с помещениями** |  |  |  |  |  |
| Упаковка  | ≥ 25 и ≤ 30 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| **Удобство транспортировки и использования материала** |  |  |  |  |  |
| 18 | Смесь сухая строительная  | 23.64.10.110-00000002 |  | Вид применяемого вяжущего | Цементный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 400 | Килограмм |  |  |  |
| Условия применения | Для наружных и внутренних работ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| Функциональное назначение смеси | Штукатурная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| **Дополнительные характеристики** |  |  |  |  |  |
| Стартовая штукатурка предназначена для оштукатуривания фасадов зданий, поверхностей в помещениях с повышенной влажностью для выравнивания минеральных оснований (керамический или силикатный кирпич, керамзитовые, газосиликатные, газобетонные блоки, ячеистый бетон,  | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| **Совместимость с имеющимися поверхностями**  |  |  |  |  |  |
| Толщина слоя: 10-35 мм  | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| **Обусловлено состоянием имеющихся поверхностей (неровности от 10 до 35 мм)** |  |  |  |  |  |
| Вид: морозостойкий, влагостойкий. Марка по морозостойкости: F 25 | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| **Материал будет использован в помещениях с низкими температурами** |  |  |  |  |  |
| Упаковка  | ≥ 20 и ≤ 25 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| **Удобство транспортировки и использования материала** |  |  |  |  |  |
| 19 | Соединитель для плинтуса ПВХ | 22.23.19.190 |  | Предназначен для декорирования стыка при соединении плинтусов между собой. Цвет - серый, текстура - под дерево; Материал - ПВХ; Высота - 58 мм. (2 шт.)-уп. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 13 | Упаковка |  |  |  |
| 20 | Угол внутренний для плинтуса ПВХ | 22.23.19.190 |  | Предназначен для декорирования внутреннего угла при соединении плинтусов. Цвет - серый, текстура - под дерево; Материал - ПВХ; Высота - 58 мм. (2 шт.)-уп. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 28 | Упаковка |  |  |  |
| 21 | Угол наружный для плинтуса ПВХ | 22.23.19.190 |  | Предназначен для декорирования наружнего угла при соединении плинтусов.Цвет - серый, текстура - под дерево; Материал - ПВХ; Высота - 58 мм. (2 шт.)-уп. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 28 | Упаковка |  |  |  |
| 22 | Уголок ПВХ для кафельной плитки внутренний | 22.23.19.190 |  | Раскладки для керамической плитки предназначены для декорирования углов. Специальное покрытие не только придает глянец, но и обеспечивает высокую стойкость поверхности к моющим средствам и истиранию. Тип товара-Уголок; Материал-ПВХ; Цвет-Белый; Тип-Внутренний; Стилистика-Моноколор; Ширина – 8 мм, Длина-2500мм; | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | Штука |  |  |  |
| 23 | Уголок ПВХ для кафельной плитки наружный | 22.23.19.190 |  | Раскладки для керамической плитки предназначены для декорирования углов. Специальное покрытие не только придает глянец, но и обеспечивает высокую стойкость поверхности к моющим средствам и истиранию. Тип товара-Уголок; Материал-ПВХ; Цвет-Белый; Тип-Наружный; Стилистика-Моноколор; Ширина – 8 мм, Длина-2500мм; | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 8 | Штука |  |  |  |
| 24 | Фиброволокно армирующее для бетонов и растворов полипропиленовое | 22.23.19.190 |  | Предназначено для армирования, подходит для всех типов строительных растворов: для бетона, штукатурки, стяжек, наливных полов, плит и дорожек. Тип товара-Фиброволокно, Материал фиброволокна- Полипропилен, Длина фиброволокна-18 мм. Расход - (0,9-1,5 кг на 1м3).Вес - 1 кг | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 7 | Штука |  |  |  |