

|  |
| --- |
| **19.11.2024 № 21.1-03/1840** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **21.11.2024**  |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.**Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка сантехнического устройства (канализационный затвор)** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом  | В течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка одной партией |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | 12 календарных месяцев с момента размещения в ЕИС подписанного Покупателем УПД |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств *(до 10% НМЦК)* | Не предусмотрено |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | Не предусмотрено |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам *(при наличии ПП № 2571)* | Не предусмотрено |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Торговое наименование** | **ОКПД2/****КТРУ** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Кол-во** | **Ед. изм** | **НДС (%)** | **Цена за ед. с НДС (руб)** | **Сумма с НДС (руб)** |
| **Характеристики** | **Значение показателя** | **Единица измерения показателя характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| 1 | Канализационный затвор с электроприводом | *Канализационный затвор с электроприводом* *ТП-85.100-КЗЭ**(Допускается поставка эквивалента)* | 28.14.11.131 | присоединительный размер | 110 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1 | Шт. |  |  |  |
| масса | ≥7,5  | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| напряжение сети/частота  | 220 | В(±10 %)/50 Гц; | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| потребляемая мощность | ≥30 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| предохранитель тип/ток/количество – 5×20 мм/0,315А/2 шт | Соответствие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |
| наименование - запорная арматура длина сетевого провода  | 3  | метр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |
| диаметр/число жил×площадь сечения жил/длина провода управления – 6,5 мм/4×0,75 мм2 /6 м; | Соответствие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |
| два сухих контакта реле (внешний контроль)  | ≥1А/220В | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| резервное питание – аккумулятор 12 В (10×1,2В Ni-MH); | Соответствие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |
| продолжительность работы на аварийном питании при полностью заряженной аккумуляторнойбатареи  | ≥96 | час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| класс защиты блока управления/электропривода/разъемов проводов – IP65/IP67/IP65; | Соответствие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |
| проверка подтопления – регулярно каждые 10 секунд | Соответствие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |
| Проверка сети постоянно | Соответствие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |
| проверка аккумулятора – каждые 10 секунд  в автоматическом режиме; проверка электропривода – при монтаже, проверке работоспособности и тех. обслуживании; | Соответствие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |
| усилие закрытия электропривода  | ≥500 | Н | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| рабочая среда – фекальные стоки | Соответствие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |
|  направление подачи рабочей среды – одностороннее | Соответствие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |
| рабочее давление обратного тока – 0 – 5 м водяного столба | 0 – 0,049  | МПа | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| гидравлические испытания обратного тока – 0 – 5,5 м водяного столба  | 0 – 0,054  | МПа | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| рабочая температура блока управления  | От 0°C до +40°C |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| рабочая температура окружающего воздуха датчика  | от –1°C до +60; | °C | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| температура стоков  | от –1°C до +60 | °C | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| атмосферное давление  | от 641 до 816 | мм.рт.ст.; | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| относительная влажность (верхнее значение) – 80% (при 25°C); | Соответствие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |
| материал корпуса камеры – полипропилен; | Соответствие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |
| материал корпуса электропривода и крышки камеры – АБС; | Соответствие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |
| материал заслонок – полипропилен армированный стекловолокном; | Соответствие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |
| В комплект поставки входят:- Камера с электроприводом; - Камера с ручным приводом;- Рама с хомутами; - Блок управления; - Гайки М8 под ключ (8 шт.);- Технический паспорт изделия; - Лист индикации состояний канализационного затвора. | Соответствие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |
| В состав блока управления входят:-Корпус блока; - Крышка блока;- Заглушка крышки; - Плата управления; - Аккумуляторная батарея (аккумулятор); - Провод сетевой; - Провод управления блока; - Кабельный ввод провода внешнего контроля;- Заглушка кабельного ввода; - Клеммная колодка управления; -. Клеммная колодка сетевая. | Соответствие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |
| В комплект поставки входят:- Камера с электроприводом;- Камера с ручным приводом;- Рама с хомутами;- Блок управления;- Гайки М8 под ключ (8 шт.);- Технический паспорт изделия;- Лист индикации состояний канализационного затвора | Соответствие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |