

|  |
| --- |
| **14.01.2025 № 21.1-03/18** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **20.01.2025** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.  **Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Оказание услуг по очистке наружных блоков системы кондиционирования от снега и наледи** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.12.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | По заявкам Исполнителя. Максимальное количество заявок: 8 |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | Не предусмотрено |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Не предусмотрено |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств  *(до 10% НМЦК)* | Не предусмотрено |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | Да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона  № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам  *(при наличии ПП № 2571)* | Не предусмотрено |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Не предусмотрено |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оказываемых услуг | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД 2 | Ставка НДС (%) | Цена за ед. с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| 1 | Оказание услуг по очистке наружных блоков системы кондиционирования от снега и наледи | Усл. ед. | 347 | 81.22.12.000 |  |  |  |
| ИТОГО: | | | | | | |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Оказание услуг по очистке наружных блоков системы кондиционирования от снега и наледи

1. **Объект закупки:** Оказание услуг по очистке наружных блоков системы кондиционирования от снега и наледи на объекте Заказчика.

**2. Описание объекта закупки:**

2.1. Место выполнения работ: здание Клинического корпуса (лит. А), Лабораторного корпуса (лит. В), Радиологического корпуса (Высокие энергии) (лит. Е), Хозяйственного корпуса (лит. З), Административного корпуса (лит. А), КДО (Поликлиника) (лит. А), Хирургический корпус (лит. А), Гараж (лит. Ф) расположенные по адресу: 197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68

2.2. Характеристика и наименование зданий: комплекс зданий переменной этажности (минимум 1 этаж, максимум 6 этажей); здание КДО, Административный корпус и Хирургический корпус имеют вентилируемый фасад с декоративными корзинами для наружных блоков системы кондиционирования.

2.3. Вид работ:

2.3.1. Комплексная очистка козырьков (при наличии) системы кондиционирования и декоративных корзин систем кондиционирования, а также систем кондиционирования.

2.3.2 Уборка снега, наледи и сосулек после проведения работ по очистке систем кондиционирования с тротуара вдоль зданий, расположенных по адресу 197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 (Лит. А, В, Е, З, Ф)

2.4. Цель работ:

2.4.1. Обеспечение целостности и исключения повреждения декоративных корзин;

2.4.2. Обеспечение целостности и исключения повреждения системы кондиционирования;

2.4.2 Исключение накопления снега, образования наледи и сосулек на козырьках и корпусах систем кондиционирования и элементах декоративных корзин.

**3. Периодичность оказания услуг и объем:**

3.1. Оказание услуг осуществляется по заявкам Заказчика с момента подписания Контракта по 30.12.2025

3.2. Заявка на оказание услуг включает в себя:

* Чистка от сосулек, наледи и снега наружных блоков систем кондиционирования в количестве 347 штук, установленных как на фасаде зданий, так и находящихся на кровле зданий (чистке подлежат также установленные на системы кондиционирования козырьки (не более 50 штук) и декоративные корзины (39 штук));
* Уборка снега, наледи и сосулек после оказания услуг по очистке систем кондиционирования вдоль зданий, расположенных по адресу 197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 (Лит. А, В, Е, З, Ф).

**4. Требования к оказанию услуг:**

4.1. Независимо от уклона кровли очистка должна выполняться при обязательном применении Исполнителем испытанных предохранительных поясов и прочной страховочной веревки. Персонал, работающий на крыше здания, должен иметь обувь с нескользящей подошвой. Очистку кровель разрешается выполнять только деревянными или пластмассовыми лопатами. Сколы льда с кровель категорически запрещаются.

4.2. Оказание услуг осуществляется по заявкам Заказчика. Заявка на оказание услуг направляется Исполнителю в письменной форме по факсу или по электронной почте. Исполнитель начинает оказывать услуги не позднее 24 часов с момента получения заявки от Заказчика. Срок оказания услуг по заявке составляет 3 рабочих дня с момента получения такой заявки. Максимальное количество заявок: 8.

4.3. К оказанию услуг допускаются лица, достигшие 18 лет и допущенные к работе на высоте.

4.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Контракта Исполнитель должен представить Заказчику список задействованных в работе сотрудников, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения. До начала оказания услуг Исполнитель обязан организовать проведение вводного инструктажа по охране труда, предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг. Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение требований безопасности работников возлагается на Исполнителя. Исполнитель должен обеспечить наличие достаточного количества рабочих требуемых специальностей, необходимых инструментов и оборудования, журнала проведения инструктажа по технике безопасности.

4.5. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для жизни и здоровья людей. При оказании услуг сотрудники Исполнителя должны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.

4.6. При порче кровли, системы обогрева кровли, водосточных труб, козырьков, отливов, фасадов, окон, систем кондиционирования и инженерных устройств Исполнитель обязан провести восстановительные работы за свой счет. При нанесении ущерба припаркованному вблизи здания Заказчика автотранспорту, оборудованию или пешеходам, возмещение возлагается на Исполнителя. Расследование несчастных случаев на производстве производится согласно Положению об особенностях несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях (Утверждено Постановлением Министерства труда и социального развития от 24.10.2002г. №73) и в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.227-231).

4.7. При сбрасывании снега, наледи и сосулек должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих, а именно:

- перед началом работ обязательно производить ограждение на земле ограждающей лентой мест вероятного падения снега и льда, исключающего попадания на людей;

- тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть на ширину возможного падения снега должны быть ограждены и на время работы поставлены дежурные;

- все дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого от снега ската кровли, должны быть закрыты или же внутри лестничных клеток, арок, ворот, поставлены дежурные для предупреждения об опасности лиц, выходящих из здания;

- обеспечить безопасность пешеходов, проводов, сооружений, автотранспорта (устройство ограждений в зоне проведения работ с обязательным присутствием дежурного);

- запрещается сбрасывать снег на электрические, телефонные и другие провода, а также на зеленые насаждения, во избежание их повреждения.

4.8. Исполнитель берет на себя ответственность за физическую целостность кровли на объекте, а также выступающих элементов фасада, козырьков входных групп, козырьков систем кондиционирования и обязан применять только те инструменты, которые безопасны для систем кондиционирования и позволят сохранить их целостность и работоспособность.

4.9. Исполнитель возмещает ущерб, причинённый Заказчику либо третьим лицам в процессе оказания услуг. В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с выполнением работ, Исполнитель несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

4.10. Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает:

- соблюдение и проведение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе оказания услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Санкт-Петербурга;

4.11. В течение 2 рабочих дней после заключения Контракта, Исполнитель совместно с представителем Заказчика оформляет акт осмотра (передачи) систем кондиционирования, а также выступающих элементов фасада и козырьков (при наличии) систем кондиционирования, с обязательным указанием в нем обнаруженных дефектов и поврежденных элементах.

4.12. Исполнитель должен согласовать точки крепления страховочного оборудования с Заказчиком и провести их монтаж перед началом оказанием услуг, а также демонтаж, после окончания оказания услуг без нанесения ущерба целостности и функциональности кровли.

4.13. До начала оказания услуг представитель Исполнителя ответственный за оказание усллг обязан:

4.13.1. Проверить готовность персонала Исполнителя к оказанию услуг:

- физическое состояние рабочих;

- состояние обуви и ее соответствие предъявляемым требованиям;

- наличие индивидуальных защитных и страховочных средств;

- наличие необходимого инструмента и его исправность.

4.13.2. Проверить техническое состояние:

- парапетной решетки;

- системы обогрева кровли;

- надежность закрепления страховочных веревок;

- лестниц или стремянок около слуховых окон;

- водосточных труб, воронок и крепление их;

- выступающих частей на фасаде зданий.

4.13.3. Проверить наличие ограждения опасной зоны и расставить дежурных для обеспечения безопасности прохожих.

Место сброса снега, льда и мусора ограждается канатом (лентой) на высоте 0,75-1,0 м. по типовым стойкам с расстоянием между ними 6-8 м., проход пешеходов по улице временно закрывается.

Дежурные стоят с внешней стороны ограждения на расстоянии не более 1 м от него.

4.13.4. Провести дополнительный инструктаж по безопасным методам производства работ с учетом специфических условий на данном участке.

4.13.5. Оформить письменный наряд-допуск на производство особо опасных работ и предоставить его Заказчику.

4.14. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки и водосточные трубы.

4.15. После окончания очистки убрать прилегающую территорию от снега и льда, ограждения разрешается снимать только после полной очистки от снега и льда.

4.16. Привести в порядок свое рабочее место, использовавшиеся приспособления и оборудование должны быть убраны с кровли. Заказчик не предоставляет Исполнителю место для складирования инвентаря и помещение для переодевания персонала.