

|  |
| --- |
| **27.06.2024 № 21.1-03/1028** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **03.07.2024**  |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.**Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Оказание услуг по проведению контрольных замеров в кабинетах с диагностическими и терапевтическими аппаратами** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом  | 30.09.2024 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Услуги оказываются одноэтапно, по заявке Заказчика.Срок исполнения заявки: 30 (тридцать) рабочих дней.Количество заявок: 1Последняя дата подачи заявки: не позднее 19 августа |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Согласно ТЗ |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | Не предусмотрено |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Не предусмотрено |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств *(до 10% НМЦК)* | Не предусмотрено |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | Не предусмотрено |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | - копия лицензии на право деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), предоставляющую право на осуществление следующих видов услуг: техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих) в части проведения радиационного контроля;- копия аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) с приложением, являющимся неотъемлемой частью аттестата аккредитации, с областью аккредитации: аккредитация испытательных лабораторий (центров) в сфере радиационного контроля, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». |
| 9.3. | Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам *(при наличии ПП № 2571)* | Не предусмотрено |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара / услуги, технические характеристики | Кол-во | Ед,изм. | ОКПД2/КТРУ | НДС% | Цена за ед. с НДС\* (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей электросети в палатах реанимации с аппаратом рентгеновским цифровым палатным передвижным «Р-500 «Мобикомпакт», в исполнении «Р-500 «Мобикомпакт»-3.2.1 | 1 | Усл.ед | 71.20.12.000 |  |  |  |
| 2 | Контроль эксплуатационных параметров рентгеновских установок: аппарат рентгеновский цифровой палатный передвижной «Р-500 «Мобикомпакт», в исполнении «Р-500 «Мобикомпакт»-3.2.1. | 1 | Усл.ед | 71.20.12.000 |  |  |  |
| 3 | Замеры мощности дозы на рабочих местах персонала, в смежных помещениях и на контролируемой территории | 1 | Усл.ед | 71.20.12.000 |  |  |  |
| 4 | Расчет доз облучений пациентов на аппарате рентгеновском цифровом палатном передвижном «Р-500 «Мобикомпакт», в исполнении «Р-500 «Мобикомпакт»-3.2.1. | 1 | Усл.ед | 71.20.12.000 |  |  |  |
| 5 | Оформление технического паспорта на аппарат рентгеновский цифровой палатный передвижной «Р-500 «Мобикомпакт», в исполнении «Р-500 «Мобикомпакт»-3.2.1.  | 1 | Усл.ед | 71.20.12.000 |  |  |  |

\* Значения заполняются контрагентом при формировании КП с учетом того, что для оформления технического отчета по испытаниям и измерениям электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В в палатах реанимации Заказчик предоставляет действующие (от 28.04.2023): акты осмотра и проверки состояния заземляющих проводников в палатах 1- 6; протокол измерения сопротивления защитного контура заземления; протоколы измерений освещенности в палатах 1 – 6; акты проверки технического состояния вентиляции с расчетом кратности воздухообмена.

**Техническое задание**

на оказание услуг по проведению контрольных замеров в кабинетах

с диагностическими и терапевтическими аппаратами

Исполнитель должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки.

 Обязательно наличие лицензии на право деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), аттестата аккредитации испытательной лаборатории(центра) с приложением.

 Контрольные замеры должны выполняться в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами и нормативными документами в области использования атомной энергии: СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ99/2009)»; СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;

МУ 2.6.1. 3015-12 «Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. Персонал медицинских организаций»; ГОСТ 8.638-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Основные положения»

Услуги должны быть оказаны с использованием соответствующих технических средств измерения, внесенных в Государственный реестр средств измерения и имеющих свидетельства о поверке в установленные сроки.

 Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением действующих правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, а также иных утвержденных и зарегистрированных в установленном порядке актов уполномоченных органов государственной власти в сфере охраны труда.

 **Исполнитель по окончании оказания услуг по контракту передает Заказчику документы на бумажном носителе по одному экземпляру в соответствии со следующим перечнем:**

- технический отчет по испытаниям и измерениям электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В в кабинете – 1 штука;

- протокол контроля эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата – 1 штука;

- протоколы радиационного контроля мощности дозы на рабочих местах персонала, в смежных помещениях и на контролируемой территории в кабинете – 6 штук;

- таблица расчета доз облучения пациентов;

- технический паспорт на передвижной аппарат – 1 штука.