

|  |
| --- |
| **21.03.2025 № 05-07/531** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **28.03.2025**  |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.**Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом  | 30.09.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.09.2025. Максимальное количество партий – 10 (десять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационное удостоверение |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущества инвалидам, преимущества инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование по КТРУ** | **Код КТРУ** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Ед. изм.** | **Инструкция по заполнению характеристик** | **Обоснование дополнительных характеристик** | Ед.изм | Кол-во | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| 1 | Степлер режущий эндоскопический с электроприводом, одноразового использования  | 32.50.50.190-00000566\* |  |   |   |   |   | Шт | 9 |   |   |   |   |
| Аппарат является автономным | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Прошивание и разрезание тканей делаются автономно за счет электрического аккумуляторного блока. Отсутствует необходимость делать это вручную |
| Длина ствола | не менее 335 не более 345 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | С возможностью использования сшивающего аппарата в различных областях медицинской практики |
| Диаметр штока | не менее 11,5 не более 13,9 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для использования сшивающего аппарата с троакаром с диаметром канюли не менее 12 мм |
| Нож из нержавеющей стали встроен в аппарат | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Прочный материал со сниженым риском ускоренной коррозии |
| Функции принудительного возврата лезвия в исходное положение и принудительного раскрытия браншей | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет принудительно вернуть нож в исходное положение на любом этапе прошивания |
| Используется с кассетами с длиной шва 60 мм | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет работать с кассетами различной толщины прошиваемой ткани |
| Возможность работы кассетами для тканей различной толщины | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Дает возможность подобрать кассету в зависимости от толщины тканей |
| Ротация штока на 360° | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства позиционирования кассеты в необходимой плоскости во время эндоскопических операций |
| Предохранитель расположен у рычага прошивания | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Предотвращает от случайного прошивания в ходе манипуляций |
| Кнопка раскрытия бранш | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для механического раскрытия бранш при позиционировании ткани между браншами |
| Две рукоятки для сведения браншей и прошивания | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | При первичном нажатии обеспечивает сведение браншей, нажатие на рычаг прошивания и его удержание обеспечивает прошивание тканей на 45 мм с одномоментым рассечением |
| Рычаг поворота кассеты | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет ступенчато отрегулировать необходимый угол изгиба кассеты до 45° |
| 7 фиксированных положений кассеты | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Облегчает манипуляции в условиях ограниченного пространства |
| Аккумуляторный блок в комплекте | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет одним нажатаем совершить прошивание и рассечение тканей без усилий |
| Количество часов работы аккумуляторного блока с момента первой инсталляции в аппарат | не более 48 | час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для использования у одного пациента без последующей стерилизации |
| Номинальная мощность аккумуляторного блока, мАч | 1550 | мАч | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для возможности прошивания от сосудистых до сврехутолщенных тканей |
| Индикатор заряда батареи | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Показывает количество зараяда в аккумуляторном блоке |
| Возможность перезарядки одноразовыми кассетами в течение 12 раз в рамках одной операции | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для возможности смены кассет с длиной шва 45 мм для тканей различной толщины |
| На одной из браншей сантиметровая шкала | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для правильного расположения браншей на тканях и органах |
| Стерильно. Для однократного применения. | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |
| 2 | Степлер режущий эндоскопический с электроприводом, одноразового использования  | 32.50.50.190-00000566\* |  |   |   |   |   | шт | 6 |   |   |   |   |
| Аппарат является автономным | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Прошивание и разрезание тканей делаются автономно за счет электрического аккумуляторного блока. Отсутствует необходимость делать это вручную |
| Длина ствола, мм | не менее 335 не более 345 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | С возможностью использования сшивающего аппарата в различных областях медицинской практики |
| Диаметр штока, мм | не менее 11,5 не более 13,9 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для использования сшивающего аппарата с троакаром с диаметром канюли не менее 12 мм |
| Антибликовое покрытие штока | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Предотвращает отражение от инструмента, возникающее при использовании оптики в эндоскопической практике |
| Нож из нержавеющей стали встроен в аппарат | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Прочный материал со сниженым риском ускоренной коррозии |
| Функции принудительного возврата лезвия в исходное положение и принудительного раскрытия браншей | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет принудительно вернуть нож в исходное положение на любом этапе прошивания |
| Используется с кассетами с длиной шва 45 мм | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет работать с кассетами различной толщины прошиваемой ткани |
| Возможность работы кассетами для тканей различной толщины | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Дает возможность подобрать кассету в зависимости от толщины тканей |
| Ротация штока на 360° | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства позиционирования кассеты в необходимой плоскости во время эндоскопических операций |
| Предохранитель расположен у рычага прошивания | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Предотвращает от случайного прошивания в ходе манипуляций |
| Кнопка раскрытия бранш | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для механического раскрытия бранш при позиционировании ткани между браншами |
| Две рукоятки для сведения браншей и прошивания | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | При первичном нажатии обеспечивает сведение браншей, нажатие на рычаг прошивания и его удержание обеспечивает прошивание тканей на 45 мм с одномоментым рассечением |
| Рычаг поворота кассеты | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет ступенчато отрегулировать необходимый угол изгиба кассеты до 45° |
| 7 фиксированных положений кассеты | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Облегчает манипуляции в условиях ограниченного пространства |
| Прорезиненная поверхность рукоятки | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для снижения скольжения рук специалиста при проведении хирургических манипуляций |
| Аккумуляторный блок в комплекте | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет одним нажатаем совершить прошивание и рассечение тканей без усилий |
| Пазы для формирования скобок в опорной браншей | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Направляют скобы в нужном направлении для формирования равномерного по всей высоте и длине скобочного шва |
| Возможность перезарядки одноразовыми кассетами в течение 12 раз в рамках одной операции | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для возможности смены кассет с длиной шва 45 мм для тканей различной толщины |
| На одной из браншей сантиметровая шкала | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для правильного расположения браншей на тканях и органах |
| Стерильно. Для однократного применения. | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   |

**\**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ*** ([письмо](https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135394) Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)