

|  |
| --- |
| **07.02.2025 № 21.1-03/151** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **18.02.2025**  |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.**Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка электротехнических расходных материалов (кабельная продукция)** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом  | В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка одной партией |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | Не предусмотрено |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Не предусмотрено |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств *(до 10% НМЦК)* | Не предусмотрено |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение  |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам *(при наличии ПП № 2571)* | Не предусмотрено |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Товарный знак** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Количество****(объем работы, услуги)** | **Единица измерения** |  |  |  |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |  |  | **Ставка НДС (%)** | **Цена за ед. (руб.)** | **Сумма (руб.)** |
| 1. | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения | 27.32.13.111-00000003 |  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | ОК-однопроволочная круглая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 0,36 | Километр |  |  |  |
| Материал изоляции токопроводящих жил | Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал токопроводящих жил | Медные токопроводящие жилы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие брони  | Небронированный (Г) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие металлического экрана | Без экрана |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное переменное напряжение  | 0,66  | Киловольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное сечение токопроводящих жил | 6  | Квадратный миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форма поперечного сечения кабеля  |  Круглая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Число токопроводящих жил | 5 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2. | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения | 27.32.13.111-00000003 |  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | ОК -однопроволочная круглая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 0,4 | Километр |  |  |  |
| Материал изоляции токопроводящих жил | Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал токопроводящих жил | Медные токопроводящие жилы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие брони  | Небронированный (Г) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие металлического экрана | Без экрана |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное переменное напряжение  | 0,66  | Киловольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное сечение токопроводящих жил | 4 | Квадратный миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форма поперечного сечения кабеля  | Круглая  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Число токопроводящих жил | 5 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3. | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения | 27.32.13.111-00000003 |  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | ОК -однопроволочная круглая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 0,7 | Километр |  |  |  |
| Материал изоляции токопроводящих жил | Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал токопроводящих жил | Медные токопроводящие жилы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие брони  | Небронированный (Г) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие металлического экрана | Без экрана |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное переменное напряжение  | 0,66  | Киловольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное сечение токопроводящих жил | 2,5 | Квадратный миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форма поперечного сечения кабеля  | Круглая  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Число токопроводящих жил | 5 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4. | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения | 27.32.13.111-00000003 |  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | ОК -однопроволочная круглая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Километр |  |  |  |
| Материал изоляции токопроводящих жил | Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал токопроводящих жил | Медные токопроводящие жилы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие брони  | Небронированный (Г) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие металлического экрана | Без экрана |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное переменное напряжение  | 0,66  | Киловольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное сечение токопроводящих жил | 2,5 | Квадратный миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форма поперечного сечения кабеля  | Круглая / Плоское  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Число токопроводящих жил | 3 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5. | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения | 27.32.13.111-00000003 |  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | ОК -однопроволочная круглая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1,2 | Километр |  |  |  |
| Материал изоляции токопроводящих жил | Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал токопроводящих жил | Медные токопроводящие жилы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие брони  | Небронированный (Г) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие металлического экрана | Без экрана |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное переменное напряжение  | 0,66  | Киловольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное сечение токопроводящих жил | 4 | Квадратный миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форма поперечного сечения кабеля  | Круглая  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Число токопроводящих жил | 3 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6.  | Провод ПВС 3х1,5 мм черный | 27.32.13.192 |  | Тип изделия | Провод монтажный ПВС  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 400 | метр |  |  |  |
| Материал изоляции | поливинилхлоридный пластикат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал токопроводящих жил | Медные токопроводящие жилы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Число токопроводящих жил | 3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное переменное напряжение | 0,38 | Киловольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие экрана | Без экрана |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | многопроволочная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное сечение токопроводящих жил | 1,5 | мм² | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7.  | Провод ПВС 3х0,75 мм черный | 27.32.13.192 |  | Тип изделия | Провод монтажный ПВС  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 200 | метр |  |  |  |
| Материал изоляции | поливинилхлоридный пластикат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал токопроводящих жил | Медные токопроводящие жилы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Число токопроводящих жил | 3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное переменное напряжение | 0,38 | Киловольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие экрана | Без экрана |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | многопроволочная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное сечение токопроводящих жил | 0,75 | мм² | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8. | Провод ПВС 2х1,5 мм черный | 27.32.13.192 |  | Тип изделия | Провод монтажный ПВС  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 300 | метр |  |  |  |
| Материал изоляции | поливинилхлоридный пластикат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал токопроводящих жил | Медные токопроводящие жилы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Число токопроводящих жил | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное переменное напряжение | 0,38 | Киловольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие экрана | Без экрана |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | многопроволочная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное сечение токопроводящих жил | 1,5 | мм² | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9. | Провод ПВС 3х2,5 мм черный | 27.32.13.192 |  | Тип изделия | Провод монтажный ПВС  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 200 | метр |  |  |  |
| Материал изоляции | поливинилхлоридный пластикат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал токопроводящих жил | Медные токопроводящие жилы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Число токопроводящих жил | 3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное переменное напряжение | 0,38 | Киловольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие экрана | Без экрана |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | многопроволочная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное сечение токопроводящих жил | 2,5 | мм² | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |