

|  |
| --- |
| **15.01.2025 № 21.1-03/27** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **21.01.2025** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.  **Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка автомобильных шин** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | По месту нахождения исполнителя, но не далее 20 км, по общедоступным автомобильным дорогам, от фактического адреса Заказчика. |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.04.2025 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка осуществляется партиями, по заявкам заказчика.Срок исполнения заявки - в течение 6 (шести) рабочих дней с момента получения заявки. Максимальное количество заявок - 9, дата последней заявки не позднее 22.04.2025. Поставка осуществляется с работами по шиномонтажу (сборка на диски и балансировка). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Сертификаты (Декларации) соответствия |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* |  |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Не менее 6 месяцев с момента поставки |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств  *(до 10% НМЦК)* | 5% |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | Запрет по ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – не применяется, т.к.:- закупка до 01.07.2025 по 223ФЗ (подп. "к", "л" п. 10) |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМСП (223ФЗ) |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона  № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам  *(при наличии ПП № 2571)* | Не предусмотрено |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование Товара** | **Технические характеристики** | **ОКПД2** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Страна**  **происхождения** | **НДС %** | **Цена за ед. Товара с НДС (руб.)** | **Сумма с**  **НДС**  **(руб.)** |
| 1 | Автомобильные шины Тип1 | Автомобильные шины на автомобиль Форд Транзит 22270М VIN XUS22270ML0002566  Сезонность: Летние  Типоразмер: 235/65R16С  Вид нагрузки: легкогрузовые  Тип: усиленные (С)  Способ герметизации: бескамерная.  Индекс скорости: R  Индекс нагрузки: 121/119 (для одинарных/ для сдвоенных).  Наличие индикатора износа.  Рисунок протектора должен быть одинаковым для всех 4-х шин).  Шины малошумные.  Шины не сняты с производства. | 22.11.11.000 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Автомобильные шины Тип2 | Автомобильные шины на автомобиль Форд Транзит 22270М VIN XUS22270ML0002566  Сезонность: зимние  Шипы: наличие  Типоразмер: 235/65R16С  Вид нагрузки: легкогрузовые  Тип: усиленные (С)  Способ герметизации: бескамерная.  Индекс скорости: R  Индекс нагрузки: 121/119 (для одинарных/ для сдвоенных).  Наличие индикатора износа.  Рисунок протектора должен быть одинаковым для всех 4-х шин).  Шины малошумные.  Шины не сняты с производства. | 22.11.11.000 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Автомобильные шины Тип3 | Автомобильные шины на автомобиль Toyota Camry VIN XW7BF4FK10S160649  Сезонность: летние  Типоразмер: 215/55R17  Способ герметизации: бескамерная.  Индекс скорости: T  Индекс нагрузки: 98  Тип шины: легковая, усиленная (XL)  Наличие индикатора износа.  Рисунок протектора должен быть одинаковым для всех 4-х шин).  Шины малошумные.  Шины не сняты с производства. | 22.11.11.000 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Автомобильные шины Тип4 | Автомобильные шины на автомобиль Toyota Camry VIN XW7BZYHK80S106194  Сезонность: летние  Типоразмер: 235/45R18  Способ герметизации: бескамерная.  Индекс скорости: V  Индекс нагрузки: 94  Тип шины: легковая  Наличие индикатора износа.  Рисунок протектора должен быть одинаковым для всех 4-х шин).  Шины малошумные.  Шины не сняты с производства. | 22.11.11.000 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Автомобильные шины Тип5 | Автомобильные шины на автомобиль Лада Веста VIN XTAGFK110MY579117  Сезонность: летние  Типоразмер: 205/50R17  Способ герметизации: бескамерная.  Тип шины: легковая  Наличие индикатора износа.  Рисунок протектора должен быть одинаковым для всех 4-х шин).  Шины малошумные.  Шины не сняты с производства. | 22.11.11.000 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Автомобильные шины Тип6 | Автомобильные шины на автомобиль Форд Транзит VIN Z6FXXXESGXGS55035  Сезонность: Летние  Типоразмер: 195/75R16С  Вид нагрузки: легкогрузовые  Тип: усиленные (С)  Способ герметизации: бескамерная.  Индекс скорости: R  Индекс нагрузки: 107/105 (для одинарных/ для сдвоенных).  Наличие индикатора износа.  Рисунок протектора должен быть одинаковым для всех 6-ти шин).  Шины малошумные.  Шины не сняты с производства. | 22.11.11.000 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Автомобильные шины Тип7 | Автомобильные шины на автомобиль Форд Транзит VIN XUS222708E0007046  Сезонность: Летние  Типоразмер: 195/75R16С  Вид нагрузки: легкогрузовые  Тип: усиленные (С)  Способ герметизации: бескамерная.  Индекс скорости: R  Индекс нагрузки: 107/105 (для одинарных/ для сдвоенных).  Наличие индикатора износа.  Рисунок протектора должен быть одинаковым для всех 6-ти шин).  Шины малошумные.  Шины не сняты с производства. | 22.11.11.000 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Шины на погрузчик | Шины на погрузчик одноковшовый колесный EARTHFORCE, S16  10-16,5 Voltyre DT-122 или эквивалент:  Типоразмер: 10-16,5  Норма слойности: 8  Индекс скорости: A2 (10км/ч)  Сезон: всесезонные  Индекс нагрузки: 130  Ширина профиля: 262 мм  Наружный диаметр шины: 777 мм.  Статистический радиус: 363 мм.  Посадочный диаметр: 16,5 дюймов  Способ герметизации – бескамерная.  Тип рисунка: Повышенной проходимости (Рисунок протектора должен быть одинаковым для всех 4-х шин).  Масса одной шины: в диапазоне от 22,5 до 27,5 кг.  Шины не сняты с производства. | 22.11.14.191 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Шины на погрузочно-уборочную машину на базе трактора «Беларус 82,1» ПУМ-1,02 | Шины передние, всесезонные  Типоразмер: PR8 М.2-20 114 А6 11.2 – 20-0035  Слойность: 8PR  Индекс несущей способности: 114  Индекс скорости: А6  Тип шины: камерная  Комплектность: покрышка и камера  Рисунок протектора-универсальный (рисунок должен быть одинаковый для всех 2-х шин).  Шины не сняты с производства. | 22.11.14.191 | шт | 2 |  |  |  |  |

**Условия поставки:**

**Поставка осуществляется с шиномонтажными работами (сборка на диски и балансировка) по месту нахождения Поставщика, но не далее 20 км по общедоступным автомобильным дорогам, от адреса места нахождения Заказчика (.**