

|  |
| --- |
| **25.07.2024 № 05-07/1167** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **01.08.2024**  |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.**Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом  | 25.11.2024 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 20.09.2024. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационные удостоверения |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств *(до 10% НМЦК)* | нет |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущества инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона № 44-ФЗ | да |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам *(при наличии ПП № 2571)* | нет |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

**13.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Обоснование характеристик** | **Количество(объем работы, услуги)** | **Единица измерения** | Страна происхождения товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| 1 | Насадка рукоятки ультразвуковой хирургической системы для мягких тканей, одноразового использования | 32.50.50.190-00000078\* |   |   |   |   |  | 72 | штука |   |   |   |   |
| Ножницы ультразвуковые коагуляционные для открытых операций, с возможностью ручной активации.  | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | обусловлено требованием для работы в отделениях ЛПУ |
| Ножницы с пластиковым корпусом, двумя ножницеобразными рукоятками – активной и фиксированной, предназначены для одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм.  | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | обусловлено требованием для работы в отделениях ЛПУ |
| При отсутствии активации могут использоваться в качестве диссектора. | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | обусловлено требованием для работы в отделениях ЛПУ |
| Частота колебания титанового лезвия ножниц в продольном направлении |  не менее 55,5  | кГц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | обусловлено требованием для работы в отделениях ЛПУ |
| Возможность активации насадки с помощью кнопок включения режимов минимальной и максимальной мощности, расположенных на нижней стороне насадки для быстрого доступа, или с помощью ножного привода (педаль).  | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | обусловлено требованием для работы в отделениях ЛПУ |
| Наличие системы обратной связи с генератором и контроля температуры активного лезвия насадки, посредством генератора G11 (Джен Илевен)  | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для повышения эффективности и скорости работы инструментом, а так же снижения уровня латерального повреждения тканей. |
| Наличие дополнительного звукового сигнала, оповещающего о начале повышения температуры активного лезвия  | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для более совершенного контроля качества гемостаза. |
| Общая длина ствола от конца лезвия до кнопки ручного управления MAX.  | не менее 17 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | обусловлено требованием для работы в отделениях ЛПУ |
| Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей.  | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|
| Активная бранша титановая, с покрытием, коническая, изогнутая.  | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Титановое покрытие - для снижения степени налипания. Изогнутая форма - для улучшения визуального контроля кончика инструмента. |
|
| Пассивная бранша имеет пластиковую накладку белого цвета с насечками  | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для улучшения фиксации ткани. |
| Длина активной бранши (лезвия)  | не менее 16  | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | обусловлено требованием для работы в отделениях ЛПУ |
| Аппертура раскрытия бранш  | не менее 23,4  | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ствол инструмента выполнен из алюминия  | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Минимизирует нагревание насадки. |
| Наличие резиновых прокладок по внутреннему диаметру колец и на кнопках ручной активации | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Что препятствует скольжению и способствует комфортному захвату инструмента в руке хирурга |
| Наличие зазора при полном сжатии колец  | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает контролируемую компрессию |
| Наличие резьбового разъема  | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для соединения с облегченной лапаросонической рукояткой |
| Комплектуются фиолетовым замком рабочей части.  | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | обусловлено требованием для работы в отделениях ЛПУ |
| Может применяться у пациентов с кардиостимуляторами. | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимы с генератором GEN11 при помощи специального адаптера насадок «Гармоник». | Соответствие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

*\* В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.*